РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Општина Мало Црниће

Општинска управа

Одсек за локални економски развој, локалну пореску управу и инспекцијске послове

КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 10 ОДВОЂЕЊЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊЕ

АТМОСФЕРСКИХ И ОТПАДНИХ ВОДА

ПРИКЉУЧЕЊЕ ИНВЕСТИТОР/ВЛАСНИК/КОРИСНИК/ИЗВОЂАЧ

|  |
| --- |
| **Одлука о одвођењу и пречишћавању атмосферских и отпадних вода на територији града Београда****("Службени лист града Београда", бр. 6/10, 29/14, 29/15)** |
| I | **Објекти прикључени на уличну канализациону мрежу** | изабери |  |
| 1 | објекат на грађевинској парцели | да |
| 2 | монтажни објекат |  |
| 3 | отворени токови |  |
| 4 | дренажна мрежа |  |
| 5 | унутрашње инсталације површине јавне намене које су дате накоришћење и управљање другим субјектима |  |
| 6 | градилиште |  |
| II | **Тип канализације** |  |
| 1 | канализација општег типа |  |
| 2 | канализација сепартног типа | да |
| III | **Канализациони прикључак** |  |
| 1 | објекат/ламела/улаз има посебан канализациони прикључак |  |
| 2 | објекат је прикључен преко канализационог прикључка суседне грађевинске парцеле |  |
| 3 | више објеката је прикључено преко једног канализационогприкључка |  |
| 4 | стални прикључак |  |
| 5 | привремени прикључак (у случају да је одабран овај одговор,изабрати и један од наредна 3 одговора) |  |
| 5а | објекат који испуњава услове уређене законом којим уређујеизградња објекта до добијања грађевинске дозволе |  |  |
| 5б | објекат за који је одобрен пробни рад у складу са законом којим сеуређује изградња објекта |  |  |
| 5в | прикључак за потребе манифестације која се одржава на површиникоја се граничи са улицом у којој је изграђена канализациона мрежа |  |  |
| IV | КОНТРОЛА | одговори | изабери | опредеље- ни бројбодова | утврђени број бодова |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | објекат/монтажни објекат/уређај/инсталација је прикључен на канализациону мрежу у складу са одредбама одлуке | да |  | 2 |  |
| не |  | 0 |  |
| 1a | инвеститор/власник/корисник поднео је захтев заприкључење на уличну канализациону мрежу | да |  | 2 |  |
| не |  | 0 |  |
| 1б | пројекат анализационог прикључка израђен је према условима добијеним од стране комуналног предузећа | да |  | 2 |  |
| не |  | 0 |  |
| следећа питања нису обавезна, одговорити на она питања која се односе на инсепкцијски надзор који се обавља |
| 1в | канализациони прикључак који пролази кроз просторе који се не могу раскопавати, по капацитету и грађевински је урађен као трајан | да |  | 2 |  |
| не |  | 0 |  |
| 1г | грађевински радови на прикључењу на уличну канализациону мрежу су изведени уз сагласност или надзор комуналног предузећа | да |  | 2 |  |
| не |  | 0 |  |
| 1д | за канализациони прикључак градилишта, на градилишту, прибављени су посебни услови одобрени од стране комуналног предузећа | да |  | 2 |  |
| не |  | 0 |  |
| 1ђ | унутрашње инсталације канализације, су прикључене на уличну канализациону мрежу преко канализационогприкључка суседне грађевинске парцеле уз писану и оверену сагласност власника/корисника те грађевинскепарцеле | да |  | 2 |  |
| не |  | 0 |  |
| 1е | корисник који не користи воду из градског водовода, а отпадне воде испушта у градску канализацију, уградио је уређај за мерење количине испуштених отпадних вода, по налогу комуналног предузећа | да |  | 2 |  |
| не |  | 0 |  |
| 1ж | мерни уређај за мерење количине отпадних вода је је израђен по техничком решењу усаглашеном са комуналним предузећем, саставни је део унутрашњеинсталације канализације и приступачан је за очитавање | да |  | 2 |  |
| не |  | 0 |  |
| 1з | отворени токови су прикључени на уличну канализациону мрежу преко канализационог прикључка | да |  | 2 |  |
| не |  | 0 |  |
| 1и | лице које се стара о површинама са којих се воде из отворених токова уливају у канализациону мрежу, стара се о регулацији квалитета и количине тих вода, премаусловима које издаје комунално предузеће | да |  | 2 |  |
| не |  | 0 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| степен ризика | распон броја бодова | обележиутврђени степен ризика по бројубодова |
| незнатан | 18-20 |  |
| низак | 14-16 |  |
| средњи | 10-12 |  |
| висок | 6-8 |  |
| критичан | 0-4 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1ј | прикључење дренажних вода на уличну канализациону мрежу, извршено је преко канализационог прикључка (на канализацију сепаратног типа, тамо где је изграђена) | да |  | 2 |  |
| не |  | 0 |  |
| напомена |  |
| УКУПАН БРОЈ БОДОВА | 20 |
|  |  | ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА РИЗИКА |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ | КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР |