Oпштина Мало Црниће

Општинска управа

 Одсек за локални економски развој, локалну

Пореску управу и инспекцијске послове

Ознака: КЛ -9 Грађевински радови на површини јавне намене



□

□

□

□

□

□

|  |
| --- |
| **ПРАВНИ ОСНОВ- Одлука о комуналном реду(„Службени гласник општине М. Црниће“, број 19/2016)** |
| * јавно предузеће
* месна заједница
* привредно друштво
* предузетник
* други субјекат\_ \_
 |  |
| Надзиранисубјекат Матични број: \_ПИБ:\_ \_ Седиште Одговорно лице:\_ \_ \_ ЈМБГ Адреса пребивалишта Лице које је присутно прегледу: \_ конт. тел. \_Локација предмета контроле: \_ \_\_ |
| **Р.б.** | **Питање** | **Да** | **Не** | **Бодови** |
| 1. | врши се у складу са Одобрењем и одговарајућом планском документацијом на основу Закона о планирању и изградњи |  да-20 |  не-0 |  |
| 2. | инвеститор је 30 дана пре почетка радова, у писаној форми обавестио све заинтересоване субјекти о будућим радовима |  да-20 |  не-0 |  |
| 3. | инвеститор је обезбедио градилиште у складу са Законом |  да-20 |  не-0 |  |
| 4. | извођењем радова се битније не омета пешачки и други саобраћај |  да-10 |  не-0 |  |
| 5. | градилиште је обезбеђено одговарајућом сигнализацијом |  да-10 |  не-0 |  |
| 6. | чисти се површина јавне намене испред градилишта |  да-10 |  не-0 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | полива се растресити материјал да би се спречило загађивање ван градилишта |  да-10 |  не-0 |  |
| 8. | одржава се фунционалност сливника, отворених и одводних канала за атмосферске воде на градилишту и у близини |  да-10 |  не-0 |  |
| 9. | чисте се точкови возила од блата пре изласка из градилишта |  да-10 |  не-0 |  |
| 10. | обезбеђен је депоновани грађевински материјал од растурања или разношења по површини јавне намене |  да-10 |  не-0 |  |
| 11. | обезбеђен је несметан прилаз продавницама, стамбеним, пословним, јавним објектима, хидрантима и слично |  да-10 |  не-0 |  |
| 12. | Оштећена површина доведена у претходно стање |  да-20 |  не-0 |  |
| НАПОМЕНА: |

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

**РЕЗУЛТАТ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА У БОДОВИМА**

□

□

|  |  |
| --- | --- |
| **УКУПАН МОГУЋИ БРОЈ БОДОВА** | **160** |
| **УТВРЂЕНИ БРОЈ БОДОВА** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Степен ризика** | **Незнатан** | **Низак** | **Средњи** | **Висок** | **Критичан** |
| **Број бодова** | **141-160** | **121-140** | **101-120** | **71-100** | **70 и мање** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Степен ризика у односу на остварени број бодова** | Критичан | □ |
| Незнатан | □ |
| Низак | □ |
| Средњи | □ |
| Висок | □ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Контролна листа сачињена** | Датум |  |
| Место |  |
| Време |  |

НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ М.П. КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР